

**ОБЩИНА КАРЛОВО**

**ОБЯВА**

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**,

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, и във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Карлово по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект: **„Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ – изпълнение на строително-монтажни работи.** В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за извършване на следните СМР, както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| **Топлинно изолиране на външни стени** | |
| 1 | Доставка и полагане на топлоизолационна система от фасадни плочи EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,032 W/mK с дебелина 10 cm външна топлоизолация- стена тип 1 |
| 2 | Доставка и полагане на топлоизолация от вътрешната страна с каменна вата с дебелина 12 см и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,041 W/mK, покрита с гипсокартонени плоскости-стена тип 2 -съществуваща каменна облицовка |
| 3 | Доставка и полагане на топлоизолационна система от фасадни плочи от XPS / експандиран пенополистирол/, с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,032 W/mK от външната страна на стената при цокъл-стена тип 3 |
| 4 | Доставка и полагане силиконова мазилка по фасада, вкл. грунд за мазилка |
| 5 | Доставка и полагане мозаечна мазилка по цокъл, вкл. грунд за мазилка |
| 6 | Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле |
| **Подмяна на дограма** | |
| 1 | Демонтаж стари дограми |
| 2 | Доставка и монтаж на Al дограма с коефициент на топлопреминаване λ ≤ 2,4 /двоен стъклопакет с две флоатни стъкла/ |
| 3 | Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма двоен стъклопакет от нискоемисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване λ ≤ 1,4 W/m2K |
| 4 | Доставка и монтаж на нова метална дограма с EI 90 |
| 5 | Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз |
| 6 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=3 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK . около страниците на новата дограма |
| **Топлоизолиране на под** | |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 6 см на подовата конструкция над неотопляем сутерен от страна на сутерена с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.032 W/m2K . |
| 2 | Доставка и полагане на топлоизолационна система тип ХРS с дебелина 10 см на подовата конструкция тип „еркер“ от външна страна. Топлоизолацията ще е с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.03 W/m2K . |
| **Топлоизолиране на покрив** | |
| 1 | Доставка и полагане топлинна изолация на таванската плоча от минерална вата с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,041 W/mK. |
| 2 | Доставка и полагане на топлинна изолация от вътрешната страна с екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,03 W/mK. при плосък покрив топла връзка |
| **СМР ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА** | |
| **I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела |
| 2 | Демонтаж на мълниеприемни прътове |
| 3 | Демонтаж на ключове , бутони, контакти,възд.пускатели |
| 4 | Демонтаж на контролни кутии и мълниеприемници |
| 5 | Демонтаж на токоотводи от строителна стомана |
| **II. СМР ПО ОБЩИ ЧАСТИ** | |
| 1 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип прожектор с датчик за движение и осветеност LED |
| 2 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафон с вграден датчик за движение и осветеност LED 12W |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип LED панел 60/60 с монтажна рамка |
| 4 | Доставка и монтаж на монофазен контакт |
| 5 | Доставка и монтаж на ключове за осветление |
| 6 | Доставка и монтаж на въздушни пускатели |
| 7 | Направа на кабелен излаз климатик до 10 м. |
| 8 | Доставка и монтаж на авт.предпазители С40 с монтажна шина |
| 9 | Доставка и монтаж на кабелен канал 15мм/20мм |
| 10 | Репарация по стени и тавани |
| 11 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии 300/400мм |
| 12 | Доставка и полагане на проводник за МИ А101, AlMgSi, Ф8 |
| 13 | Доставка и монтаж на пластмасови опори за монтиране на МзИ върху скатен покрив |
| 14 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 5 м комплект с основа за скатен покрив |
| 15 | Доставка и полагане на токоотвод от екструдиран проводник от алуминиева сплав , AlMgSi, 0.5Ф8(под мазилка) |
| 16 | Доставка и монтаж на пластмасов клипс , корпус РА6 сив за проводник Ф8 |
| 17 | Доставка и монтаж на метална контролна двупътна кутия с уплътнен капак |
| 18 | Доставка и монтаж на мултиклема въже/въже Alumin |
| 19 | Доставка и монтаж на клема Ф8/ф16мм прът/проводник от поцинкована стомана |
| 20 | Доставка и монтаж на заземителен кол -поц.ъглов профил 63/63/6мм |
| 21 | Изпитване на заземление |

Обекта е ЧЕТВЪРТА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4“а“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредб №1/2003 г. на МРРБ.

Всички заинтересовани страни могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.

Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:

1. Наименование на оферента;

2. Срок на валидност на офертата;

3. Дата на издаване, подпис и печат на офертата;

4. Техническо предложение;

5. Ценово предложение в левове с посочен ДДС.

При изготвяне на индикативната оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: **гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1**. Краен срок за получаване на офертите е **16:00 часа на 12.07.2018 г.** Оферти, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти получени след изтичане на крайния срок не подлежат на разглеждане.

Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинали или копия заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите. Оферентите следва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строително и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от от Закона за Камарата на строителите.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на оферента, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Предварителни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания няма да бъдат разглеждани.

**С УВАЖЕНИЕ,** */положен подпис/*

**ЕМИЛ КАБАИВАНОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО**